SIAC under tävling
Steg 1
Se till att du har ”Remote” inställd. 
Lägg en kontroll enheten på avläsningsenheten. 
För första enheten klickar du på ”Settings” för att läsa av enheten.
[image: En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]

Steg 2
Se till att ”switch off är i kryssad”. Betyder att enheterna stängs av när du klickar ”Apply”
[image: En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
Steg 3
Välj ”BC CN -Beacon Control” i listan ”Operating mode”
[image: En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
Klicka ”Default”. ”Operating time” ändras till 12 timmar 
[image: En bild som visar text, skärmbild, programvara, Datorikon

AI-genererat innehåll kan vara felaktigt.]
Klicka ”Apply”
Steg 4
Byt enhet. Klicka ”Read”
Upprepa stegen ovan för de enheter som du behöver.
Gör sen samma för mål enheterna. Med skillnad att ”Operating mode” ska va ”DC FIN”.
OBS!!! Ändra inte start enheten till SIAC. Risken är stor att ”start stämplingen” registreras för tidigt då.


Efter tävling
Samma som ovan fast ”Tvärt om” 
1. Se till att ”Switch off” är ikryssad
2. Ändra tillbaka ”Operating Mode” till ”CN” resp ”FIN”
3. Klicka på ”Default” => ”Operating time” ska va 4 timmar.
4. Klicka ”Apply”
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Welcome to SPORTident Config+

To get started:

Connect a SPORTident device to your computer.

Select the connected device from the list in the upper left.

If the device is not showing up, choose 'Install SPORTident USB
driver' in the Help menu.

Choose 'Show all available devices' from the View menu to show

& ol devicss.

You can double-click an entry in the list to read the device directly.

(9 [

To read devices remotely, be sure to switch the remote station to
service mode before you try to read it.

Put the remote station on top of your main station and click the
desired function.
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